2024년 해빙기 취약시설 안전점검 결과(기상청)

1	점검 개요

○ (기간) ’24. 2. 28. ~ 3. 22.(24일간)

○ (참여인원) 총 97명(공무원 64, 공무직 25, 민간전문가 7, 공사·공단 1)

○ (대상) 기상청 운영 중인 청사 및 기상관측시설 등 157개소

※ 도로·옹벽·석축 41, 사면 27, 지하공간 12, 기타 취약시설(청사 및 철탑) 77

2	점검 결과

□ 총평

○ 기상청은 보유 청사 및 시설을 중심으로 총 157개소에 대해 안전점검을 실시하였고, 계획대비 100% 완료하였음

○ 점검기간 중 민간전문가를 포함하여 총 97명이 참여하였음

○ 점검결과 대부분의 시설이 전반적으로 양호하며, 문제점이나 지적사항 등 특이점은 발견되지 않았음

- 단, 일부 경미한 균열 및 백화 현상이 발견되었으나 지속적인 관찰이 요구됨

□ 안전점검 실적

(단위 : 개소)

구분	점검대상	점검결과				위험시설 사용금지
		이상없음	현장조치	보수보강	정밀진단
계	157	157	-	-	-	-
도로·옹벽·석축	41	41	-	-	-	-
사면 (급경사지)	21	21	-	-	-	-
지하공간	12	12	-	-	-	-
기타(청사 등)	77	77	-	-	-	-

□ 주요 지적사항

○ (도로·옹벽·석축)

- 자동기상관측소(2소) 내의 옹벽 노후 및 균열

○ (사면)

- 자동기상관측소(1소) 내의 암면사면 절리 풍화 진행

○ (건설현장) 해당없음

○ (지하공간) 해당없음

□ 후속조치

○ 보수보강 및 정밀진단이 필요한 시설은 발견되지 않음

○ 단, 자동기상관측소 부지 내 옹벽 2소와 사면 1소의 노후 및 균열 부분은 정기적으로 관찰 예정

○ 추후 진행 상황에 따라 필요시 보수보강 및 정밀진단 등 조치 추진